****

Приложение к постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от 06.10.2014 № 135

**СХЕМА ДИСЛОКАЦИИ**

**дорожных знаков на территории**

**муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»**

**на 2014 - 2020г.г.**

**1.ПАСПОРТ**

**СХЕМА «Дислокация дорожных знаков на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Схема дислокации дорожных знаков на территории Староювалинского сельского поселения | |
| Основание для разработки схемы дислокации дорожных знаков | Государственный стандарт РФ ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» | |
| Разработчик схемы | Администрация муниципального образования Староювалинское сельское поселение | |
| Цель | Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | |
| Исполнитель | Администрация  муниципального образования Староювалинское сельское поселение | |
|  |  |
|  | |
| Ожидаемые конечные результаты | Выполнение требований к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц | |
|  | Текущее управление за реализацией схемы дислокации дорожных знаков  осуществляет Администрация Староювалинского сельского поселения. | |

**2.ВВЕДЕНИЕ**

1. В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. С каждым годом на дорогах области растет рост дорожно-транспортных происшествий, в которых не только получают увечья, но и погибают люди. От того, насколько ответственно участники движения будут подходить к соблюдению существующих норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зависит, в конечном счете, благополучие каждого человека в отдельности и общества в целом.

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Староювалинском сельском поселении (далее – автомобильные дороги) составляет 34,608 км. Характеристика автомобильных дорог  типом покрытия представлена в таблицах № 1,2,3,4,5,6,7.

Таблица№1.

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения

с. Старая Ювала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Советская | 1,759 | 1,259 |  | 0,500 |  |
| Ленина | 2,282 | 2,282 |  |  |  |
| Ульяновская | 1,977 | 1,977 |  |  |  |
| Молодежная | 0,224 | 0,224 |  |  |  |
| 30 лет Победы | 0,553 | 0,553 |  |  |  |
| Дорожная | 0,459 | 0,459 |  |  |  |
| Школьная | 0,257 | 0,257 |  |  |  |
| Садовая | 0,466 | 0,466 |  |  |  |
| Больничная | 0,264 |  |  | 0,264 |  |
| Октябрьская | 0,450 | 0,450 |  |  |  |
| Гагарина | 0,756 | 0,756 |  |  |  |
| Лесная | 0,543 |  |  | 0,543 |  |
| тер. Проезд к стадиону | 0,145 | 0,145 |  |  |  |
| пер. от ул.Ульяновская до ул. Ленина | 0,246 | 0,246 |  |  |  |
| тер. Переулок от ул.Советская до ул.Ленина | 0,405 |  |  | 0,405 |  |
| пер. Покрышкина | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
| ул. Береговая | 0,884 |  |  | 0,884 |  |
| **Итого** | **11,765** | **9,074** |  | **2,691** |  |

Таблица № 2

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения с. Елгай

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Лесная | 0,737 | 0,737 |  |  |  |
| Казахстанская | 0,262 |  | 0,262 |  |  |
| Набережная | 1,698 | 1,698 |  |  |  |
| Пер. Колхозный | 0,236 | 0,236 |  |  |  |
| Новая | 0,570 |  | 0,570 |  |  |
| Школьная | 1,742 | 1,742 |  |  |  |
| **Итого** | **5,245** | **4,413** | **0,832** |  |  |

Таблица № 3

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения с. Хмелевка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Советская | 2,446 | 2,446 |  |  |  |
| Молодежная | 0,497 | 0,497 |  |  |  |
| Пер. Новый | 0,146 |  |  |  | 0,164 |
| Советская до ул. Молодежная | 0,235 | 0,235 |  |  |  |
| **Итого** | **3,342** | **3,178** |  |  | **0,164** |

Таблица № 4

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения д. Аптала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Школьная | 0,744 |  | 0,744 |  |  |
| Новая | 1,189 |  |  | 1,189 |  |
| Садовая | 0,670 |  |  | 0,670 |  |
| Зеленая | 0,297 |  |  | 0,297 |  |
| **Итого** | **2,900** |  | **0,744** | **2,156** |  |

Таблица № 5

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения д. Зайцево

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Школьная | 1,730 | 1,730 |  |  |  |
| Кооперативная | 1,623 | 1,623 |  |  |  |
| Светлый | 0,208 | 0,208 |  |  |  |
| Пер. Лесной | 0,262 | 0,262 |  |  |  |
| Новая | 1,157 | 1,157 |  |  |  |
| **Итого** | **4,980** | **4,980** |  |  |  |

Таблица № 6

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения д. Новая Ювала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Горького | 1,937 | 1,937 |  |  |  |
| Новая Жизнь | 1,175 | 1,175 |  |  |  |
| Лесная | 1,089 |  |  | 1,089 |  |
| **Итого** | **4,201** | **3,112** |  | **1,089** |  |

Таблица № 7

Перечень дорог общего пользования Староювалинского сельского поселения

д. Старочерново

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование улиц** | **Протяженность, всего, км.** | **Тип покрытия** | | | |
| **а/бетон** | **гравийное** | **грунтовое** | **ц/бетон** |
| Автодорога до д. Старочерново | 1,231 |  | 1,231 |  |  |
| Кедровая | 0,944 |  |  | 0,944 |  |
| **Итого** | **2,175** |  | **1,231** | **0,944** |  |

2. Дислокация дорожных знаков ( далее –ДДЗ) должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

 - обеспечение безопасности участников движения;

 - введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

 - своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов; ограничения движения транспортных средств;

 - обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т. д.

**3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ разработки СХЕМЫ дислокации дорожных знаков**

1.  Целью разработки   является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Задачи, подлежащие решению при разработке ДДЗ, определяются заданием на проектирование и результатами анализа существующей дорожно-транспортной ситуации на участке проектирования.

**4.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИСЛОКАЦИИ**

**ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ**

1. Дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги Россий­ской Федерации разрабатываются дорожно-эксплуатационными организа­циями или владельцами дорог в соответствии с прилагаемыми пояснениями.

2. Дислокации дорожных знаков утверждаются:

- на ведомственные и частные дороги, владельцами этих дорог и тер­риториальными органами Госавтоинспекции.

3.  Внесение изменений в утвержденную дислокацию производится с разрешения органов ее утвердивших при наличии письменного обоснова­ния.

Дислокация пересматривается не реже, чем раз в три года. Старые дислокации хранятся один год после их переутверждения.

4. Дорожно-эксплуатационные организации или владельцы дорог пе­редают для руководства и контроля утвержденные дислокации и последую­щие изменения к ним (по одному контрольному экземпляру и одной копии):

- на ведомственные и частные дороги: владельцам дорог -1 экз.; дорожно-эксплуатационным организациям -1 экз.;

   -   в Госавтоинспекцию РОВД (по обслуживаемой территории) - 1 экз.

Приложения:

1. Пояснение к составлению дислокации.

2. Образец нанесения дислокации дорожных знаков на схему участка дороги.

3. Образец изображения схемы пересечения.

4. Форма составления номенклатуры дорожных знаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Начальник ГИБДД Глава Староювалинского

Кожевниковского района сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Зеленьчуков\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 год «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 год

Приложение 1

Пояснения к составлению дислокации.

1.  Расстановка дорожных знаков в дислокации должна соответство­вать ГОСТ Р52289-2004 "Технические средства организации дорожного движе­ния".

2.  К дислокации составляется номенклатура дорожных знаков по прилагаемой форме, с приложением обоснования установки запрещающих дорожных знаков.

3.  Дислокации составляются следующими условными обозначения­ми:

  - обозначение одностороннего дорожного знака с указанием его номера по ГОСТ Р52289-2004.

5.19.1 (5.12.2)-обозначение дорожных знаков, установлен­ных оборотными сторонами друг к другу (в скобках указывается номер оборотного знака по ГОСТ Р52289-2004

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге всего по поселению

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 39 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 21 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 13 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 8 |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность | 8 |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 96 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге с. Старая Ювала

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 15 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 5 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 4 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 1 |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность | 5 |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т | 3 |
|  | Итого |  | 37 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге с. Елгай

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 8 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 4 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 2 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога |  |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность |  |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 16 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге с. Хмелевка

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 3 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 4 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 2 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 1 |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность |  |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 12 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге д. Аптала

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 4 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 2 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога |  |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность |  |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 8 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге д. Старочерново

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу |  |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 1 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети |  |
| 4 | 2.1 | Главная дорога |  |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность |  |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 1 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге д. Зайцево

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 9 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 | 3 |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 3 |
| 4 | 2.1 | Главная дорога |  |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность |  |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 17 |

НОМЕНКЛАТУРА

дорожных знаков на автомобильной дороге д. Новая Ювала

участок обслуживается: администрацией Староювалинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер знака ГОСТ | Наименование знака | Кол-во, шт. |
|  |  | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ |  |
| 1 | 2.4 | Уступи дорогу | 2 |
| 2 | 3.24 | Ограничение скорости 40 |  |
|  | 3.24 | Ограничение скорости 20 |  |
| 3 | 1.23 | Дети |  |
| 4 | 2.1 | Главная дорога |  |
| 5 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность | 3 |
| 7/1 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 7/2 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги |  |
| 8 | 3.11 | Ограничение массы 5т |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 5 |

